# ELAB logo 使用規範

## 優先順序

1. 一般品牌露出優先使用 `elab-logo-primary-stacked.svg`。
2. 導覽列、橫幅與合作夥伴列使用 `elab-logo-primary-horizontal.svg`。
3. App、頭像、favicon 與空間有限處使用 `elab-symbol.svg` 或 `elab-symbol-small.svg`。
4. 只有在品牌名稱已於同一視野完整出現時，才單獨使用 `elab-acronym.svg`。
5. 單色印刷使用 `elab-logo-mono-dark.svg`；深色照片上使用 `elab-logo-reverse-white.svg`。

## 安全距離

以中央 cube 的垂直高度為 `x`：

- 完整 logo：四周至少保留 `0.5x`。
- Symbol：四周至少保留 `0.35x`。
- 與合作夥伴並列：兩個 logo 之間至少 `0.75x`，並以視覺高度而非檔案框高度對齊。

## 最小尺寸

- 完整 stacked lockup：螢幕寬度至少 220 px；印刷至少 42 mm。
- Horizontal lockup：螢幕寬度至少 260 px；印刷至少 48 mm。
- 完整 symbol：螢幕至少 32 px；低於 32 px 改用 `elab-symbol-small.svg`。
- Favicon：使用 `elab-favicon.svg`，不把完整字標壓進 16–32 px。

## 背景

- 三色 logo 需放在純色或低細節背景。
- 原始 Luminous 配色優先使用 `#020E12` 或 `#F1F8FA`。
- 複雜照片上先加 80–92% 不透明的品牌底板，不加外光或厚重陰影。
- 背景對比不足時使用單色深版或 reverse white，不逐段任意換色。

## 不可使用

- 不拉寬、壓扁、旋轉或切掉外部軌道。
- 不改變三個 cube 面的相對明度順序。
- 不重新輸入 `ENLIGHTENMENT LAB` 取代描圖字標。
- 不加漸層、金屬、玻璃、霓虹外光或 3D bevel 作為正式 logo。
- 不把中央 cube 拆成圖表圖例，也不把節點改成紅綠燈語意。
- 不將不同 CIS 版本的色彩混合成第五套未定義配色。

## 檔案選擇

| 情境 | 建議格式 |
|---|---|
| 網站、產品 UI | SVG |
| 簡報、社群貼文 | 透明 PNG，寬度至少為實際顯示的 2× |
| 專業印刷 | PDF／EPS，交付前由印刷端確認色彩模式 |
| Office 文件 | PNG 或 PDF |
| 瀏覽器 icon | `elab-favicon.svg` |

目前 PDF／EPS 是由 RGB SVG 轉換的交換檔，不等同已完成 CMYK 分色的印刷母檔。
